路由频繁死机怎么办



适用型号：路由 问题归类：功能设置

###### 适用环境：待机超过200人的环境

故障原因：DHCP服务器、组播广播消耗路由资源导致死机。

解决办法：核心交换机启用三层功能。

**网络拓扑图 改造前： 改造后：**

**M系列路由配置：**

1. **网络设置→vlan设置→新建vlan 建立三个vlan，对应核心三个网段，（nat代理）**

**注意IP地址不要与三层交换机vlan ip冲突**



1. **设置静态路由**

**网络设置→静态路由→新增 写三条静态路由**



1. **设置三层交换机 默认IP：10.16.16.168 admin admin (略过三层vlan设置)**

**登录管理页面：路由设置→静态路由→**



**设置完毕！**